1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, wolnych od wad fizycznych i prawnych stacjonarnych drukarek etykiet pracujących w technologii termicznej oraz termotransferowej, wraz z dedykowanym oprogramowaniem, sterownikami, zestawem akcesoriów oraz wsparciem technicznym producenta.
2. WYMAGANIA TECHNICZNE I PARAMETRY URZĄDZEŃ
2.1. Podstawowe Parametry Drukujące
· Technologia druku: Termotransferowa oraz Termiczna (dwutrybowa).
· Rozdzielczość druku:
· Wariant A: Minimum 203 dpi (8 punktów/mm).
· Wariant B: Minimum 300 dpi (12 punktów/mm).
· Szybkość druku:
· Dla rozdzielczości 203 dpi: minimum 178 mm/s (7 ips).
· Dla rozdzielczości 300 dpi: minimum 127 mm/s (5 ips).
· Szerokość druku:
· Dla rozdzielczości 203 dpi: do 108 mm.
· Dla rozdzielczości 300 dpi: do 105,7 mm.
· Długość druku: Do 1000 mm.
· Czujniki: Czujnik transmisyjny (przerwy), refleksyjny (regulowany / czarny znacznik), czujnik końca taśmy barwiącej, czujnik otwarcia głowicy.
2.2. Parametry Nośników i Taśmy Barwiącej
· Rodzaje nośników: Z przerwami (gap), z czarnym znacznikiem (black mark), z nacięciem (notch), ciągłe, składanka (fan-fold).
· Szerokość nośnika: Od 25 mm do 112 mm.
· Maksymalna średnica rolki nośnika: Do 130 mm.
· Grubość nośnika: Od 0,06 mm do 0,20 mm.
· Średnica wewnętrzna rdzenia nośnika: 25,4 mm ~ 38,1 mm (1 do 1,5 cala).
· Podawanie nośnika: System łatwego ładowania papieru (Easy Paper Loading).
· Rodzaje taśmy barwiącej: Woskowa, woskowo-żywiczna, żywiczna; nawój zewnętrzny (Ink-out).
· Wymiary taśmy barwiącej: Szerokość 33 ~ 110 mm, długość do 300 m.
· Średnica wewnętrzna rdzenia taśmy: 25,4 mm (1 cal) lub 12,7 mm (0.5 cala).
3. WYDAJNOŚĆ, KOMUNIKACJA I KONSTRUKCJA FIZYCZNA
· Pamięć systemowa: Minimum 64 MB SDRAM, 128 MB Flash.
· Interfejsy komunikacyjne (dopuszczalne konfiguracje fabryczne):
· Konfiguracja I: USB + Szeregowy (RS-232) + Równoległy (LPT / IEEE 1284).
· Konfiguracja II: USB + Szeregowy (RS-232) + Ethernet (LAN) + USB Host.
· Komunikacja bezprzewodowa: Obsługa modułów WLAN (802.11a/b/g/n/ac) oraz klucza sprzętowego Bluetooth (Dongle).
· Zegar Czasu Rzeczywistego (RTC): Obsługiwany.
· Zasilanie i Efektywność: Certyfikat EnergyStar, zewnętrzny adapter zasilania 100-240 V AC, 50/60 Hz.
· Wymiary i waga: Maksymalnie 214 x 310 x 195 mm; waga do 2,85 kg.
· Parametry środowiskowe:
· Temperatura robocza: 5 ~ 40°C (przechowywanie: -20 ~ 60°C).
· Wilgotność robocza: 10 ~ 80% RH (przechowywanie: 10 ~ 90% RH).
4. OPROGRAMOWANIE, EMULACJA I CZCIONKI
4.1. Emulacja i Sterowniki
· Emulacja: Natywna obsługa języków SLCS™, BPL-Z™, BPL-E™ (opcjonalnie BPL-D™).
· Sterowniki / Narzędzia: Sterowniki dla Windows (Europlus/Seagull), CUPS dla Linux/Mac, sterownik wirtualnego portu COM (USB/Ethernet), Program narzędziowy Utility, sterowniki OPOS/JPOS, SAP® Driver, Network Auto Installer.
· Oprogramowanie projektowe: BarTender Ultralite, Label Artist-II™, Label Artist™ Mobile (Android, iOS), aplikacja mPrint App (Android, iOS).
· Narzędzia programistyczne (SDK): Android, iOS, Windows, Linux, Xamarin, Web Print SDK, Cordova Plugin, MAUI SDK, Flutter Plugin, React Native SDK.
· Zarządzanie urządzeniami (MDM): Wsparcie dla zdalnego zarządzania (w tym opcjonalna obsługa SOTI Connect).
4.2. Czcionki, Grafika i Kody Kreskowe
· Czcionki: Bitmapowe (10 SLCS, 16 BPL-Z, 5 BPL-E), skalowalne (1 SLCS, 1 BPL-Z), minimum 23 strony kodowe, obsługa Unicode (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE).
· Grafika: Obsługa czcionek, grafik, formatów i logo zdefiniowanych przez użytkownika.
· Kody kreskowe 1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2 of 5, UPC/EAN extensions, UPC-A, UPC-E, IMB.
· Kody kreskowe 2D: Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC 39.
5. AKCESORIA, MATERIAŁY I GWARANCJA
· Opcjonalne akcesoria (możliwość doposażenia): Odklejak (Peeler), automatyczny obcinak (Cutter), zewnętrzny podajnik papieru, adapter WLAN Dongle, kable połączeniowe (USB, RS232, LPT).
· Materiały eksploatacyjne: Dedykowana obsługa materiałów serii B-ribbon™ oraz B-band™.
· Gwarancja: Minimum 36 miesięcy (3 lata) gwarancji producenta/dostawcy od dnia odbioru.

